Kalibráció menete:

A 9V-os elemet helyezzük a készülék hátulján található helyére  
Távolítsa el a védősapkát az elektródáról, figyelve arra, hogy függőlegesen tartsa a terméket, mivel tároló folyadékot tartalmaz a védősapka!  
Öblítse le desztillált vízzel vagy egy kevés 7.01-es ph kalibráló folyadékkal.  
Kapcsolja be a terméket az ON gombbal.  
Merítse az elektróda hegyét a 7.01-es ph kalibráló folyadékba és a ph7 gombbal állítsa be helyes értéket (7.0).  
A kalibrálás után tisztító folyadékba merítse a szondát és rázza le az esetlegesen rátapadt folyadékot.  
A szondát Milwaukee tároló folyadékban (MA9015) tárolja, a hosszabb élettartam érdekében. Desztillált vízben semmiképpen ne tárolja, mert a termék elromolhat tőle.  
Használattól függően minimum havonta egyszer érdemes kalibrálni a terméket.   
Ha elektródát vagy elemet cserél a készülékben, akkor is újra kell kalibrálni.