**Működés:**

- Vegye le a védőkupakot

- Ne aggódjon,ha fehér kristályokat talál benne

- Ez normális PH mérőknél, vízzel öblítse le

- Csúsztassa el a készülék tetején lévő gombot.

- Merítse a készüléket a maximális merülési szintig

- Óvatosan mozgassa meg, és várjon amíg a képernyő stabilizálódik.

- Használat után vegye ki a készüléket, vízzel öblítse le,majd helyezze vissza a kupakot.

- NE HASZNÁLJA,TÁROLJA IONIZÁLT ÉS DESZTILÁLT VÍZHEZ!

- Nagy ingadozáskor elem cserét, újra kalibrálást igényel, vagy kiszáradt az elektróda.

-Tárolja az erre kifejlesztett pH-mérő tároló folyadékban.

**Kalibrálás:**

* Merítse a terméket a maximális merülési szintig 6.86- os kalibráló oldatba.
* Várjon, amíg a kijelző nem stabilizálódik, és 6,9-es értéket nem mutat.
* Ezzel a kalibrálás kész .
* A KALIBRÁLÁSHOZ MINDIG FRISS ELEMET HASZNÁLJON.

**Elem csere:**

* Ha nem tudja bekapcsolni, vagy a kijelző elhalványul, húzza ki az elem tárolót, majd cserélje őket. 1,5 V-os elemmel működik.

**Jellemzők:**

Tartomány: 0.0-14.0 pH

Pontosság: +0,1pH

Kalibrálás: manuális, 1 pontos

Hőmérséklet kompenzáció: 0-50 C / 32-122 F

Elem típus: 3x1.5V

Elem élettartam: kb 150 használat

Méret:152x30x21 mm

Súly:50g

Garancia : A vásárlástól számítva egy év,ha az gyártásból, anyaghibából fakad.